## NAME

msghdr

## SYNOPSIS

    #include <ace/OS.h>

    struct msghdr
    {
      public:
        sockaddr * msg_name;
        int msg_namelen;
        iovec *msg_iov;
        int msg_iovlen;
        caddr_t msg_accrights;
        int msg_accrightslen;
    };

## PUBLIC MEMBERS

    sockaddr * msg_name;

optional address

    int msg_namelen;

size of address

    iovec *msg_iov;

    int msg_iovlen;

# elements in msg_iov

    caddr_t msg_accrights;

access rights sent/received

    int msg_accrightslen;

## AUTHOR

Doug Schmidt `schmidt@cs.wustl.edu`, Jesper S. M|ller `stophph@diku.dk`, and a cast of thousands...

## The ACE_Sched_Priority type should be used for platform-

independent thread and process priorities, by convention. int should be used for OS-specific priorities.

## typedef for the _stat data structure

## Giving unique ACE scoped names for some important

RTSignal-Related constants. Becuase sometimes, different platforms use different names for these constants.

## LIBRARY

ace